	IsoFskModem-RS232(DCE용) (장거리 FSK 절연 통신모뎀, RS-232 Male 버전)
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	Features

	
	IsoFskModem-RS232(DCE용) 제품은 RS-232C I/F 보드에 시리얼 ↔ FSK 변환모듈(FskModem Ver 1.0)을 장착한 제품으로 FSK신호를 절연 트랜스를 통해서 시리얼 데이터를 송수신하게 된다.  IsoFskModem제품을 무극성 병렬 연결해서 1:N 통신이 가능한 트리 네트워크를 구성할 수 있고, 모뎀의 동작 상태를 LED로 확인이 가능하다.
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제품사진(모뎀 전면 + 커넥터)
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 (RS-232C I/F Board에 자사의 fskModem모듈 장착)
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	주요규격

	
	모뎀 주요규격

· 절연 트리 네트워크: 무극성 병렬 연결 방식

· 소형 모뎀(Case dimension: 53mm x 23mm x 14.5mm)

· 5V 단일전원 사용(수신(Typ): < 30mA, 송신(Typ): < 55mA)
· 축적형 리피터(Buffered Repeater)방식: 통신 Delay 발생
· 송신버퍼 Size: 512 Bytes, 수신버퍼 Size: 256 Bytes
· 동작 모드(상태) 확인용 LED: 송신모드 LED(적색), 수신모드 LED(녹색)

· Spread FSK(S-FSK) 통신 방식

· FSK 통신주파수: 307.2KHz @4Vpp통신
· Half Duplex Communication
· 2단 BPF 필터 적용으로 노이즈에 강함

· 에러 검출 보정기능: 채널코딩(코드비: 4/10), CRC-16 
· DPLL 복조 방식 사용
· FSK절연 통신 포트: EC381VM(플러그&헤더타입) 커넥터
· FSK절연 통신 속도: 9600bps급 

· FSK절연 통신 거리: 5Km 이내 

· FskModem시리얼 통신 설정값: 9600bps, 8N1(※변경가능: 별도주문)
· RS-232 Transceiver: TI사 MAX3232ID with ±15kV ESD Protection

· D-SUB9 Male 커넥터
(2:RxD, 3:TxD, 9:+5v0 전원입력, 5:GND)
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	IsoFskModem-RS232(DCE 용) 블록도
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IsoFskModem-RS232(DCE 용) 블록도
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IsoFskModem-RS232(DCE 용) Pin Map
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	RS-232C 통신선 & 전원 결선
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 시리얼 RS-232C Cable 결선(크로스 결선 방식)
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 RS-232C with Power(Pin9:+5v0 출력) Port에 장착 사용 
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	RS-232C with Power Port 결선 사진 모음
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1) DB9M-2359 사용 RS-232C with Power(+5v0) Port 
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2) Passive PoE Injector 사용 RS-232C with Power(+5v0) Port 


	[image: image14.png]



	FSK 절연 통신라인 결선 및 네트워크 구성
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 무극성 병렬 연결 방식 
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	테스트 프로그램(PC용 plcTest.exe) 제공
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plcTest(Ver 1.0) 초기화면
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	Loopback(Rx↔Tx) Test 구성 예
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 1:1 Loopback Test 구성
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	FSK 절연 통신 관련 상품

	
	1) IsoFskModem-TTL5v0
	절연 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ MCU(TTL 5v0 UART)
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	2) IsoFskModem-USB
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ PC(USB Host)
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	3) IsoFskModem -RS232
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ RS-232C 통신
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	4) IsoFskModem -RS232(DTE 용)
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ RS-232C 통신

	
	5) IsoFskModem -RS232(DCE 용)
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	IsoFskModem -RS232(DTE 용)
	IsoFskModem -RS232(DCE 용)

	
	6) IsoFskModem -RS485
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔RS-485 통신
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	7) IsoFskModem -Arduino
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔아두이노 제품
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	제품 문의

	
	· 전화문의: 042-623-4470

· 전자우편: rfmodem@wgmsk.com
· 홈페이지: www.wgmsk.com











