	IsoFskModem-Arduino (장거리 FSK 절연 통신모뎀, Arduino 쉴드 버전)
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	Features

	
	IsoFskModem-Arduino제품은 5V동작 아두이노 보드의 쉴드형 모뎀으로 시리얼 ↔ FSK 변환모듈(FskModem Ver 1.0)을 장착한 제품으로 FSK신호를 절연 트랜스를 통해서 시리얼 데이터를 송수신하게 된다.  IsoFskModem제품을 무극성 병렬 연결해서 1:N 통신이 가능한 트리 네트워크를 구성할 수 있고, 모뎀의 동작 상태를 LED로 확인이 가능하다.
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제품사진1(모뎀 전면 + 커넥터)
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제품사진2(모뎀 후면 + 커넥터)
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UNO보드에 장착
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Leonardo 보드에 장착
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	주요규격

	
	모뎀 주요규격

· 절연 트리 네트워크: 무극성 병렬 연결 방식

· 아두이노 쉴드형
· 축적형 리피터(Buffered Repeater)방식: 통신 Delay 발생
· 송신버퍼 Size: 512 Bytes, 수신버퍼 Size: 256 Bytes
· 동작 모드(상태) 확인용 LED: 송신모드 LED(적색), 수신모드 LED(녹색)

· Spread FSK(S-FSK) 통신 방식

· FSK 통신주파수: 307.2KHz @4Vpp통신
· Half Duplex Communication
· 2단 BPF 필터 적용으로 노이즈에 강함

· 에러 검출 보정기능: 채널코딩(코드비: 4/10), CRC-16 
· DPLL 복조 방식 사용
· FSK절연 통신 포트: EC381VM(플러그&헤더타입) 커넥터
· FskModem시리얼 통신 설정용 DIP-스위치: 9600 ~ 57600bps, 8N1
· FSK절연 통신 속도: 9600bps급 

· FSK절연 통신 거리: 5Km 이내 
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	IsoFskModem-Arduino 회로도
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IsoFskModem-Arduino 회로도
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IsoFskModem-Arduino 구성
←

Comm

아두이노 보드(UNO) ↔ fskModem 시리얼 통신 동작 모드

→
Prog

아두이노 IDE를 사용하여 프로그램을 아두이노 보드로 업로드 동작 모드
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동작모드 스위치
Baud 설정값

SW1
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Off

Off
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Off
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Off
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On

On


 fskModem Buad 설정 DIP-SW 
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	FSK 절연 통신라인 결선 및 네트워크 구성
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 무극성 병렬 연결 방식 
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	테스트 프로그램 제공
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plcTest.exe(PC용 테스트 프로그램) ver 1.0 초기화면
[image: image15.png]dePle-loopback

13
1q
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50
51
52
ES
B
35
36
37
38
39
20
a1
a2
a3
ae

S siaiReice(izn SULTIN, T0: [/ veen the LED ofE by making the voLtage KON

// initialize both serial porcs:
Uart.begin (UarcBaud) ;
)
|
J/ the loop function runs cover and over again forever
void loop()
[
if (arc.available()) {
it inByte = -1;

inByte = Uart.zead():
Uart.urite(inByve); // Serial Loopback

if (anByte == '0%) ¢

digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
i
else if(imByte == '1') {

digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
i
else if(inByte = ' ') { // toggle LED

1f (digitalRead (LED_BUILTIN)) {
digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW);
i
else ¢
digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH);





아두이노 시리얼 테스트 프로그램 제공
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	소프트웨어 Loopback(Rx↔Tx) Test 구성 예
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 1:1 Loopback Test 구성
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	FSK 절연 통신 관련 상품

	
	1) IsoFskModem-TTL5v0
	절연 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ MCU(TTL 5v0 UART)
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	2) IsoFskModem-USB
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ PC(USB Host)
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	3) IsoFskModem-RS232
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ RS-232C 통신
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	4) IsoFskModem-RS232(DTE 용)
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔ RS-232C 통신

	
	5) IsoFskModem-RS232(DCE 용)
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	IsoFskModem-RS232(DTE 용)
	IsoFskModem- RS232(DCE 용)

	
	6) IsoFskModem-RS485
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔RS-485 통신
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	7) IsoFskModem-Arduino
	절연 통신 네트워크(1:N 통신)↔아두이노 제품
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	제품 문의

	
	· 전화문의: 042-623-4470

· 전자우편: rfmodem@wgmsk.com
· 홈페이지: www.wgmsk.com
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