	ECM5200-IsoComm(PoE) (LAN 광절연 시리얼 통신모듈, PoE 버전)
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	Features

	
	ECM5200-IsoComm(PoE)제품은 이더넷 시리얼 변환 모듈 ECM5200-UART 제품과 포토커플러(6N137S)를 사용한 시리얼 광절연 통신 변환 모듈로 통신 속도는 1200bps~115.2Kbps를 사용할 수 있는 제품으로 광절연 송신 시 정전류(10mA) 드라이버를 사용해서 통신 케이블의 길이에 따른 케이블 저항값 영향이 적어 300M이내에서 안정적인 광절연 통신이 가능하다. 절연 통신 목적외에 자사의 IsoComm-xxx 제품군과 사용해서 리피터나 게이트웨이로도 사용할 수 있다. LAN Port는 DC 아답터(7v5 ~ 28V )나 PoE 을 사용할 수 있도록 터미널 블럭(EK381V)으로 제작 되었다. 
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ECM5200-IsoComm(PoE) 제품사진
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설         명

① LAN Port

1,2,3,6: Data   
PoE 사용시(4&5: +전원 (7.5V ~ 28V), 7&8: GND)

② 전원 LED

전원 입력 상태 LED

③ 모드 Switch

통신/설정 동작 모드 스위치 (※주의: 전원 인가 전에 선택※)
④ ECM5200-UART

이더넷 ↔ 시리얼 변환 모듈

⑤ 송수신 LED

송수신 상태 LED

황색 LED:  LAN → IsoComm 통신시 On

녹색 LED:  LAN ← IsoComm 통신시 On

⑥ IsoComm Port
광절연 시리얼 통신 포트
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	주요규격 및 기능

	
	· 손쉬운 설정을 위한 Configuration Tool Program 제공: ecmConfig Ver 2.0 

· 보안을 위한 User Password 기능 지원 

· 10/100 Base-T Ethernet 인터페이스 

· 자동 MDI/MDIX (다이렉트/크로스 케이블 인식) 

· W5200 하드웨어 칩에 의한 안정성 및 신뢰성 확보 
· TCP/IP & UDP 통신 지원
· Static(고정 IP), DHCP(유동 IP) 설정 지원 

· 호스트 네임을 통한 간편한 접속(DNS) 기능 지원 

· Keep Alive 지원 
· 전원 역극성 입력 보호: 쇼트키 다이오드 SS14 내장

· DC/DC Buck 컨버터 내장(입력: 7v5 ~ 28V, 출력: 5v0)
· 동작 상태 LED 3EA 장착: 전원 입력 상태, 송/수신 상태 LED 
· LAN Port: 터미널 블럭EK381V 사용 
· 광절연 통신 Port: ECH381(플러그&헤더타입) 커넥터
· 광절연 통신 거리: 300M 이내 사용
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	ECM5200-IsoComm(PoE) 블록도
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ECM5200-IsoComm(PoE) 블록도
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	설정 프로그램(ecmConfig) 제공

	
	ecmConfig 프로그램은 펌웨어 업그레이드나 네트워크 설정을 손쉽게 할 수 있도록 지원해 주는 프로그램이다.
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ecmConfig 실행화면

※※※ 사용법은 ECM5200-UART 매뉴얼 참조 ※※※
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	VSP (Virtual Serial Port) 제공

	
	시리얼 통신 프로그램을 VSP을 통해서 TCP/IP 통신을 할 수 있도록 변환 기능을 해주는 프로그램으로 VSP를 사용하면 시리얼 통신으로 되어 있는 프로그램을 수정없이 그대로 사용이 가능하다.
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	전원 & LAN Cable 결선
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   PoE 이용 Data+Power 결선 
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 패시브 PoE 인젝터 사용 사진 
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 DC 아답터(전원 입력:7v5~28V) 사용 결선 
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	광절연 통신라인 결선
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	광절연 통신라인 결선 사진
	Loopback 결선(테스트 용도)
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	광절연 통신 관련 상품

	
	1) IsoComm-TTL5v0
	LAN ↔ MCU(TTL 5v0 UART) 절연 통신
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	2) IsoComm-USB
	LAN ↔ PC(USB Host) 절연 통신
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	3) IsoComm-RS232(DTE 용)
	LAN ↔ RS-232C 장비 절연 통신

	
	4) IsoComm-RS232(DCE 용)
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	5) IsoComm-RS485
	LAN ↔ RS-485 장비 절연 통신
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	6) IsoComm-dcFskModem
	RS-485 ↔ DC 전력선 네크워크(1:N 통신) 절연 통신
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	제품 문의

	
	· 전화문의: 042-623-4470

· 전자우편: rfmodem@wgmsk.com
· 홈페이지: www.wgmsk.com


