	dcFskModem-RS232 (DC 7.5V ~ 25V 전력선 통신 모뎀, RS-232C 버전)
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	Features

	
	dcFskModem-RS232 제품은 RS-232C I/F 보드에 시리얼 ↔ FSK 변환모듈(FskModem Ver 1.0)을 장착한 제품으로 시리얼 데이터는 FSK신호 형태로 DC 전력선 라인을 통해서 송수신하게 된다. dcFskModem제품과 병렬 연결해서 1:N 통신이 가능한 트리 네트워크를 구성할 수 있고, 모뎀의 동작 상태를 LED로 확인이 가능하다.
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제품사진(모뎀 전면 + 커넥터)

[image: image3.jpg]LDO + RS-232C I/F Board

fskModem Ver




(RS-232C I/F Board에 자사의 fskModem모듈 장착)
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	주요규격

	
	모뎀 주요규격

· 소형 모뎀(Case dimension: 53mm x 23mm x 14.5mm)
· DC(7v5 ~ 25V, typ:12V) 전력선 통신: 트리 네트워크(1:N 통신), 병렬 연결 방식

· LDO(UA78M05IDCYR) 장착( Vin: max 25V, Vout:5.0V @500mA)
· Blocking 다이오드: SS34 @3A, Blocking 인덕터: 220uH @1.2A 내장

· 역전압 입력 보호 다이오드 SS14 장착
· 5V 단일전원 사용(수신(Typ): < 35mA, 송신(Typ): < 75mA)
· 축적형 리피터(Buffered Repeater)방식: 통신 Delay 발생
· 송신버퍼 Size: 512 Bytes, 수신버퍼 Size: 256 Bytes
· 동작 모드(상태) 확인용 LED: 송신모드 LED(적색), 수신모드 LED(녹색)

· Spread FSK(S-FSK) 통신 방식

· FSK 통신주파수: 307.2KHz @4Vpp통신
· Half Duplex Communication
· 2단 BPF 필터 적용으로 노이즈에 강함

· 에러 검출 보정기능: 채널코딩(코드비: 4/10), CRC-16 
· DPLL 복조 방식 사용
· DC 전력선 통신 포트: ECH381V-03P(플러그&헤더타입) 커넥터 

· DC 전력선 통신 속도: 9600bps급 

· DC 전력선 통신 거리: 3Km 이내 

· RS-232 Transceiver: TI사 MAX3232ID with ±15kV ESD Protection

· RS232 Port: ECH381V-04P(플러그&헤더타입) 커넥터
(1: +5v0 전원출력, 2:TxD, 3:RxD, 4:GND)

· FskModem시리얼 통신 설정값: 9600bps, 8N1(※변경가능: 별도주문)
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	dcFskModem-RS232 블록도
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dcFskModem-RS232 블록도
(※ 주의: +5v0출력을 사용시 부하 전류에 따라서 LDO(UA78M05I)에 열이 발생 ※)
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dcFskModem-RS232 Pin Map
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	DC 전력선 통신라인 결선
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1) EC381V-03P의 단자(1:Vin, 3:GND) 이용 전원 연결

(※ 주의: 결선시 전원 극성 확인※)


	
	[image: image10.jpg]rEET]

[CEE)
(Option)
(Node) (Node)
[} [
s$34 SS34
[} [}
——0 ol
(Node)
[}
s34
[}
—e ¥ Blocking Diode ¥ s
= ! ” = U
3% 2% o





2) 전력선 통신라인 중간에 전원 연결
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DC24V 전력선 통신라인 결선
(※ 주의: 결선시 전원 극성 확인※)
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	RS-232C Port 결선 모음
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  시리얼 RS-232C Cable 결선(크로스 결선 방식) [image: image14.jpg]Py

RS-232C with Power(+5v0)





  1) RS-232C with Power(+5v0) Port 전원 사용 결선  
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	테스트 프로그램(PC용 plcTest.exe) 제공
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plcTest(Ver 1.0) 초기화면
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	Loopback(Tx↔Rx) Test 구성 예
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  1:1 Loopback Test 구성  
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	DC 전력선 통신 관련 상품

	
	1) dcFskModem-TTL5v0
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ MCU(TTL 5v0 UART)
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	2) dcFskModem-USB
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ PC(USB Host)
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	3) dcFskModem-RS232
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ RS-232C 통신
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	4) dcFskModem-RS232(DTE 용)
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ RS-232C 통신

	
	5) dcFskModem-RS232(DCE 용)
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	dcFskModem-RS232(DTE 용)
	dcFskModem-RS232(DCE 용)

	
	6) dcFskModem -RS485
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ RS-485 통신
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	7) dcFskModem -Arduino
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ 아두이노 제품
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	8) dcFskModem-IsoComm
	DC 전력선 통신 네트워크(1:N 통신) ↔ 광절연 통신
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	제품 문의

	
	· 전화문의: 042-623-4470

· 전자우편: rfmodem@wgmsk.com
· 홈페이지: www.wgmsk.com


